****************

.SUBCKT 0909 GND VDD Vx
M8 Vx net56 net7 VDD P_18 W=2u L=1.5u m=3
M6 net7 net19 VDD VDD P_18 W=2u L=1u m=5
M5 net19 net19 VDD VDD P_18 W=2u L=1u m=5
M7 net56 net56 net19 VDD P_18 W=2u L=1.5u m=3
M1 net40 net22 VDD VDD P_18 W=2u L=1u m=10
M2 net22 net22 VDD VDD P_18 W=2u L=1u m=10
M10 net48 net22 VDD VDD P_18 W=2u L=800.0n m=6
M14 net32 net36 GND GND N_18 W=1u L=2u m=7
M13 net36 net36 GND GND N_18 W=1u L=2u m=7
M3 net40 net40 GND GND N_18 W=1u L=1u m=10
M4 net22 net40 net61 GND N_18 W=1u L=1u m=30
M11 net48 net48 net36 GND N_18 W=1u L=1u m=5
M12 Vx net48 net32 GND N_18 W=1u L=1u m=5
M9 net56 net40 GND GND N_18 W=1u L=1.5u m=10
Rb net61 GND 17.25K $[RNNPO]
C1 Vx GND 300.0f $[MIMCAPS] 
.ENDS


