************PWM*****************

.SUBCKT PWM GND VB VDD VIN VIP VOUT
M11 net086 net4 GND GND N_18 W=2u L=1u m=4
M13 VOUT net086 GND GND N_18 W=2u L=1u m=8
M10 net4 net20 GND GND N_18 W=2u L=1u m=2
M9 net8 net10 GND GND N_18 W=2u L=1u m=2
M5 net10 net20 GND GND N_18 W=2u L=1u
M4 net20 net20 GND GND N_18 W=2u L=1u
M3 net20 net10 GND GND N_18 W=2u L=1u
M2 net24 net10 GND GND N_18 W=2u L=1u
M14 VOUT net086 VDD VDD P_18 W=3u L=1u m=8
M12 net086 net4 VDD VDD P_18 W=3u L=1u m=4
M8 net4 net34 VDD VDD P_18 W=3u L=1u m=2
M7 net8 net34 VDD VDD P_18 W=3u L=1u m=2
M6 net45 VB VDD VDD P_18 W=3u L=1u
M1 net20 VIP net45 net45 P_18 W=3u L=1u m=4
M0 net24 VIN net45 net45 P_18 W=3u L=1u m=4
.ENDS