***********************************************

.SUBCKT OTA V1 V2 VDD VSS Va Vb Vout1 Vout2
*.PININFO V1:I V2:I VDD:I VSS:I Va:I Vb:I Vout1:O Vout2:O
MM14 Vout2 net5 VDD VDD P_18 W=5u L=1u m=4
MM13 net032 net5 VDD VDD P_18 W=5u L=1u m=4
MM12 net5 net5 VDD VDD P_18 W=5u L=1u m=4
MM7 net022 net020 VDD VDD P_18 W=5u L=1u m=4
MM6 Vout1 net020 VDD VDD P_18 W=5u L=1u m=4
MM5 net020 net020 VDD VDD P_18 W=5u L=1u m=4
MM11 Vout1 net032 VSS VSS N_18 W=3u L=1u m=8
MM10 net032 net032 VSS VSS N_18 W=3u L=1u m=8
MM8 net022 net022 VSS VSS N_18 W=3u L=1u m=8
MM9 Vout2 net022 VSS VSS N_18 W=3u L=1u m=8
MM3 net020 V2 Va VSS N_18 W=5u L=1u m=8
MM4 net020 V1 Vb VSS N_18 W=5u L=1u m=8
MM2 net5 V2 Vb VSS N_18 W=5u L=1u m=8
MM1 net5 V1 Va VSS N_18 W=5u L=1u m=8
.ENDS

